ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН НА  САНАЦИЈИ ТОПЛОВОДА У ДВОРИШТУ ШКОЛЕ И УГРАДЊА РАДИЈАТОРА 

1.Разбијање  бетона и откопавање канала цеви     m 160 x______________=_______________
2.Демонтажа старе линије                                        m 160 x______________=_____________
3.Одношење шута                                                                                                                =___________
4.Израда нове линије инсталације, бешавне цеви      m 160 x______________=_______________
5.Фарбање цеви основном бојом                               m 160 x______________=_______________
6. Израда кутије од поцинкованог лима , димензије 27 x17    m 45x______________=___________    
7. Горњи поклопац   кутије ,поцинковани лим 60   x17   m     13x______________=___________    8.Постављање изолације цеви са минералном вуном дебљине 10cm                                                             m 160 x______________=_______________
9 Уградња лимених кутија за улаз цеви у халу и стари део школе димензије,80 x40 x30 са вратима и катанцем                                                                              ком 2 x______________=_______________ 
10.Бетонирање канала                                                            m 60x______________=_______________
11.Постављање радијатора  600 x 2000	ком  1 x______________=______________
12. Постављање радијатора  600 x 1600	ком  1 x______________=______________

УКУПНО:                                                                                           _________________________________
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